SMS

* O celular troca, naturalmente, alguns bits com as torres de comunicação

MMS

* Transmissão de mensagens multimídia (áudio, vídeo) por meio de uma espécie de conexão de dados primitiva

Conexões móveis

* 1G (analógico): 10Kbps
* 2G (digital) (GSM (Global System for Mobile Communication)): 97 Kbps
* GPRS (General Packet Radio Service) / “2,5G”: 32-80Kbps – dados + voz
* EDGE (enhanced Data Rates for GSM Evolution) / “2,75G”: 128-236 Kbps
* 3G (7Mbps), 4G (22,1Mpbs), 5G (10Gbps)